蚂上就业服务星站采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：蚂上就业服务星站建设采购项目
（二）项目背景：为完善延川县蚂上就业服务星站服务功能，提升就业服务接待、政策宣讲、求职面试、线上直播带岗及资料存放等服务能力，更新配置一批服务设备，并配套场地局部分割装修，保障站点正常运营。
（三）建设地点：北新街拐峁原秦晋缘超市
[bookmark: _GoBack]（四）完成期：合同签订后10日内完成供货、安装调试并交付验收。
二、采购范围
本项目以货物设备采购为主，涵盖信息化及安防设备、直播电商及多媒体设备、办公及运营设备、消防报警设备、电力保障设备及微型消防站等，并附带场地局部分割装修、旧设备搬迁及直播带货人员培训等配套服务。所有货物含运输、装卸、安装、调试、辅材、税费及质保服务，达到可直接使用状态。
三、采购内容
（一）信息化及安防设备：UPS系统、含800万像素半球型网络摄像头、32路硬盘录像机、监控存储硬盘、人脸指纹密码锁、三层工业交换机、千兆企业级VPN路由器、机架式服务器、AI-BOX智能客服一体机、应用控制网关、网络服务器机柜、防盗保密机箱、手机存放柜等。
（二）直播电商及多媒体设备：含直播随身拍套件、专业拾音器套件、航拍无人机、高显指LED影视灯系统、16路数字调音台、双路冗余推流服务器及液晶显示终端等。
（三）办公及运营设备：含电脑办公桌椅、单人隔音电脑桌、A3多功能一体打印机、专业客服降噪耳机、100英寸电视机、多规格冷暖空调、冷热饮水机等。
（四）消防报警设备：含火灾报警控制器（联动型）、备用电源及电池主机柜、点型感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消防输入输出模块、短路隔离器及配套配线等。
（五）电力保障设备：含15KVA高频在线双变换式UPS系统（含磷酸铁锂电池组、电池柜及配电柜）和100KW柴油发电机组（含底座、油箱、ATS切换及基础配套）。
（六）微型消防站：含干粉灭火器及消防水带、消防服、应急照明、警示标识等配套设备。
（七）配套服务：场地局部分割装修（轻质隔墙、踢脚线、装饰板、发光字、LED灯带、静音墙板及地毯等）、旧场地设备搬迁及直播带货人员培训（60名学员）。
         详细货物清单见采购文件
四、技术要求
（一）所有货物须为全新原厂正品，不得提供二手、翻新、贴牌产品；供货时同步提供产品合格证、质保卡等资料。
（二）设备参数性能须满足或优于需求要求；允许供应商以同等或更高参数、同档次品牌参与响应，不构成对特定品牌的排他性指定。
（三）所有设备须安装调试到位、试运行正常，达到可投入使用状态。
五、商务要求
（一）报价要求：供应商报价包含货款、运输费、装卸费、安装费、辅材费、税费、培训费、质保服务费等全部费用，采购人不再另行支付。
（二）交货与安装：供应商承担全部货物运输、装卸、就位、布线、安装、调试，交付工期10日历天。
（三）验收要求：到货后先行清点数量，全部安装调试完成后开展整机试运行验收；验收不合格，供应商无条件更换、整改，费用自行承担。
（四）质保要求：整机质保期不少于1年，大屏等专用设备按原厂标准且不低于2年；质保期内非人为损坏故障，免费上门维修、更换配件，工作日故障报修2小时内到场处置。
（五）培训要求：交付验收后对站点工作人员开展不少于1次现场操作培训。
（六）安全与清运：供货安装期间落实现场安全防护，作业期间安全事故及财物损毁责任由成交方承担；包装废料、施工垃圾由成交方清运出场。
（七）知识产权：所供全部设备、物料不得侵犯第三方知识产权，引发纠纷全部责任由成交供应商承担。
六、其他要求
（一）采购人可组织现场踏勘，踏勘费用由供应商自行承担。
（二）未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更改设备型号、参数规格，不得擅自扩大场地修缮施工范围。
（三）本需求未尽事宜，以采购文件及合同约定为准。
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