
志丹县永宁镇人民政府
关于实施2026年永宁镇刘河村村组巷道改造硬化项目政府采购需求函

 一、项目概况
1、 项目名称：志丹县永宁镇人民政府永宁镇刘河村村组巷道改造硬化采购项目
建设地点：永宁镇刘河村
预算金额：135.47万元
资金来源：市级常态化帮扶资金95万元，其余为县财政配套资金。
2、 工程建设内容：沥青路面5183.4㎡;维修道沿石296m;人行道铺砖893㎡，人行道渗水小红砖 95m*3m*2=570㎡，人行道灰色渗水砖81m*3m=243㎡;基础设施维修371㎡;维修花岗岩路面78m*2.5m=195㎡;维修混凝土路面88m*2m=176㎡;维修树池1m*1m的树池35个;检查井118座，水篦子0.75m*0.45m的54座;维修检查井64座;维修厕所:1座;新修挡水墙:长280m、宽0.24m、高1.5m等建设内容。
二、技术要求（核心）
1、执行规范：现行国家、行业、地方房建、市政工程强制性标准、图纸设计要求。
2、材料要求：所有主材、构配件须合格，进场报验，提供合格证、检测报告；优先选用节能、环保材料。
3、施工工艺：按图纸、图集、施工方案执行；隐蔽工程必须验收后方可覆盖。
三、商务要求
1、工期：40日历天。
2、质保期：1年。缺陷责任期内，接到报修限期到场、免费维修。
3、踏勘：供应商自行现场踏勘，充分掌握现场、地下管线、交通、排水等风险，报价含全部措施费。
4、禁止转包、违法分包。
四、安全文明施工及环保要求
1、落实安全生产责任制，杜绝安全事故；承担施工期间一切安全责任。
2、扬尘管控、降噪、渣土规范清运，符合属地环保、城管要求；做好围挡、警示标识。
3、保护原有管线、构筑物，损坏由中标单位承担修复赔偿。
五、验收要求
1、分部分项验收、隐蔽验收、竣工验收；资料齐全完整，移交竣工图、竣工资料，配合归档。
2、履约验收：采购人组织，对照图纸、清单、规范逐项核验；必要时邀请监理、第三方检测。
3、质量标准：合格工程，满足竣工验收要求。
六、资格要求及政策落实
1、供应商应具有安全生产许可证书、建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质证书、拟派项目经理具有建筑或市政工程专业二级注册建造师及以上资质证书和安全B证，且无在建工程证明。
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