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本次采购项目为神木市工矿商贸集团有限公司新办公楼装修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：新办公楼装修改造工程-8层

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	办公室1
	
	
	

	1 
	011501001032
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	3.54 

	2 
	011501001033
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	3 
	011205001025
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	25 

	4 
	011505001022
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2 

	5 
	011105006001
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	14 

	
	
	办公室2
	
	
	

	6 
	011501001034
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	3.9 

	7 
	011501001035
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	8 
	011205001075
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	13 

	9 
	011505001041
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	10 
	011105006002
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	16 

	
	
	办公室3
	
	
	

	11 
	011501001058
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	12 
	011205001076
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	13 

	13 
	011505001042
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	14 
	011105006003
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	8 

	
	
	办公室4
	
	
	

	15 
	011501001059
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	16 
	011205001077
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	13 

	17 
	011505001043
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	18 
	011105006004
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	8 

	
	
	办公室5
	
	
	

	19 
	011501001060
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	20 
	011205001078
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板， 阳角收口
	m2
	45 

	21 
	011505001044
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	22 
	011105006005
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	8 

	
	
	办公室6
	
	
	

	23 
	011501001061
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	24 
	011205001079
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	14 

	25 
	011505001045
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	26 
	011105006006
	铝型材踢脚线
	1.材质：  铝型材
	m
	8 

	
	
	办公室7
	
	
	

	27 
	011501001062
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	28 
	011205001080
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	14 

	29 
	011505001046
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	30 
	011105006007
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	3 

	
	
	办公室8
	
	
	

	31 
	011501001063
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	32 
	011205001081
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	17 

	33 
	011505001047
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	34 
	011105006008
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	9 

	
	
	办公室9
	
	
	

	35 
	011501001064
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	36 
	011205001082
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	17 

	37 
	011505001048
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	38 
	011105006009
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	9 

	
	
	办公室10
	
	
	

	39 
	011501001065
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	40 
	011205001083
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	24 

	41 
	011505001049
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	42 
	011105006010
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	9 

	
	
	办公室11
	
	
	

	43 
	011501001066
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	44 
	011205001084
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	20 

	45 
	011505001050
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	46 
	011105006011
	铝型材踢脚线
	1.材质：  铝型材
	m
	6 

	
	
	小会议室12
	
	
	

	47 
	011501001067
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	48 
	011205001085
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	14 

	49 
	011505001051
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	50 
	011105006012
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	8 

	
	
	办公室13
	
	
	

	51 
	011501001068
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	3.9 

	52 
	011501001069
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	53 
	011205001086
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	21 

	54 
	011505001052
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	55 
	011105006013
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	3 

	
	
	办公室14
	
	
	

	56 
	011501001070
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	3.54 

	57 
	011501001071
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	58 
	011205001087
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	20 

	59 
	011505001053
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.2 

	60 
	011105006014
	铝型材踢脚线
	1.材质：  铝型材
	m
	6 

	
	
	调度室15
	
	
	

	61 
	011501001072
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	62 
	011501001073
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	18 

	63 
	011205001088
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	58 

	64 
	011505001054
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3.2 

	65 
	011205001061
	嵌入式屏幕隔断墙
	1.龙骨材料种类、
规格、中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 :石膏板
3.刷乳胶漆
	m2
	45 

	66 
	011105006015
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	40 

	
	
	多功能会议室16
	
	
	

	67 
	011205001040
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :墙面柱子a级
防火木质吸音板
	m2
	198 

	68 
	011205001041
	墙面吸音板支架
	1.龙骨材料种类、
规格 、中距 :木龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 : 防火骨架
3.基层材料种类、
规格 : 吸音棉
	m2
	198 

	69 
	011501001052
	装饰柜
	1.名称 :设备间柜子
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	70 
	011501001053
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	71 
	011505001055
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	6.4 

	72 
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、
规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刷腻子乳胶漆
	m2
	16.8 

	73 
	011205001062
	墙 、柱面装饰板
	1.名称：封洞口
2.轻钢龙骨
3.石膏板
4.刷乳胶漆
	m2
	7 

	
	
	会客厅17
	
	
	

	74 
	011501001075
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	75 
	011505001056
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3 

	76 
	011205001065
	墙 、柱面装饰板
	1.名称：新做墙体
2.轻钢龙骨
3.石膏板
4.刷乳胶漆
	m2
	3.74 

	77 
	011205001089
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	48 

	78 
	011203001001
	石材墙 、柱面
	1.名称 ; 山水背景墙
2.材质： 90mm厚提
花岩板
	m2
	12 

	79 
	011201001003
	墙 、柱面一般抹灰
	1.刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍
	m2
	59.8 

	80 
	011205001067
	嵌入式屏幕隔断墙
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 :石膏板
3.刷乳胶漆
	m2
	26.4 

	81 
	011105006016
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	44 

	82 
	010801001001
	木质门
	1. 门类型 :套装子母门
	m2
	2.42 

	
	
	办公室18
	
	
	

	83 
	011501001076
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	84 
	011505001057
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3 

	85 
	011205001090
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	35 

	86 
	011105006017
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	28 

	87 
	011207003003
	办公隔断
	1. 隔断材料品种、
规格 :2mm铝型材双
层钢化玻璃内嵌百叶
	m2
	21.6 

	
	
	档案室19
	
	
	

	88 
	011205001091
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	14 

	89 
	011205001073
	新做墙体
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 :石膏板
3.乳胶漆
	m2
	14.5 

	90 
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	6 

	91 
	011207003002
	办公隔断
	1. 隔断材料品种、
规格 :2mm铝型材双
层钢化玻璃内嵌百叶
	m2
	31.8 

	92 
	040305004001
	砖砌体
	1.名称：实体墙封
门洞
	m3
	1.3 

	93 
	010802003001
	防盗门
	
	m2
	2.64 

	94 
	011105006018
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	6 

	
	
	储藏室20
	
	
	

	95 
	011501001056
	装饰柜
	1.名称 :货架
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	43.2 

	
	
	活动室21
	
	
	

	96 
	011501001077
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	12 

	97 
	011505001058
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3 

	98 
	011205001092
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	34 

	99 
	011105006019
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	8 

	
	
	维修墙面 、地面
	
	
	

	100 
	011201001004
	墙 、柱面一般抹灰
	1.面层处理方式 :
乳胶漆
	m2
	2420 

	101 
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、
规格 :80*80地砖
	m2
	101.12 

	102 
	011104001001
	地毯楼地面
	
	m2
	60 

	
	
	电气
	
	
	

	103 
	030413013001
	插座
	1.名称 :地插
	套
	120 

	104 
	030502003001
	4对双绞电缆
1.名称 :cat.6 4UTP
2.敷设环境 :管内穿线
	
	m
	994 

	105 
	030412001004
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG16
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	850 

	106 
	030405013001
	小电器
[项目特征]
1.名称 :2孔网络插座-2TD
2.安装方式 :底边距地0.5米
	
	个
	25 

	107 
	030412001001
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG20
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	579 

	108 
	030412003001
	配线
1.配线形式 :管内穿线
2.规格 :ZR-BV-4
	
	m
	1743 

	109 
	030412003004
	配线
1.配线形式 :管内穿线
2.规格 :ZR-BV-2.5
	
	m
	1892 

	110 
	030412001003
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG16
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	615 

	111 
	030412003002
	配线
	1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质
、规格:BV-6mm2
	m
	34 

	112 
	030412001002
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG25
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	11 

	113 
	030413012002
	开关 、按钮
1.名称 :单联开关
	
	套
	71 

	114 
	040801028001
	小电器
[项目特征]
1.名称 :按钮
2.安装方式 :距地1.5m
3.其余详见图纸及设计规范
	
	个
	25 

	115 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 :80*30LED
平板灯  100w
	套
	60 

	116
	
	会客厅17开门洞
	
	m3
	1.38

	117
	
	大会议室16：副屏钢架安装
	
	m2
	14

	118
	
	8层安装装饰柜工程，其中部分装饰柜 ，安装灰色钢化玻璃门
	
	m2
	149.7

	119
	
	拆除地砖
	
	m2
	101

	工程名称：新办公楼装修改造工程-9层

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	办公室1
	
	
	

	1 
	011205001161
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	5 

	2 
	011501001140
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	6.66 

	3 
	011501001141
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	16 

	4 
	011505001106
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	5 
	011105006026
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	12 

	
	
	办公室2
	
	
	

	6 
	011501001142
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	3.9 

	7 
	011501001143
	装饰柜
	1.名称 :书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	8 
	011205001162
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	20 

	9 
	011505001107
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	10 
	011105006027
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝合金
	m
	15 

	
	
	办公室3
	
	
	

	11 
	011501001144
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	10.5 

	12 
	011205001163
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	20 

	13 
	011505001108
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.7 

	14 
	011105006028
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	14 

	
	
	办公室4
	
	
	

	15 
	011501001145
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	10.5 

	16 
	011205001164
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	21 

	17 
	011505001109
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	18 
	011105006029
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	15 

	
	
	办公室5
	
	
	

	19 
	011501001146
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	10.5 

	20 
	011205001165
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	21 

	21 
	011505001110
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	22 
	011105006030
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	15 

	
	
	办公室6
	
	
	

	23 
	011501001147
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板材质
	m2
	10.5 

	24 
	011205001166
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	21 

	25 
	011505001111
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	26 
	011105006031
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	15 

	
	
	部门办公室7
	
	
	

	27 
	011205001167
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	31 

	28 
	011501001148
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	12 

	29 
	011505001112
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	30 
	011302001024
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	6 

	31 
	011105006032
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	14 

	32 
	011205001138
	铝框玻璃百叶隔断
	1.名称：隔断
2.材质：2mm铝型
材双层钢化玻璃内
嵌百叶
	m2
	13.8 

	
	
	部门办公室8
	
	
	

	33 
	011205001168
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	31 

	34 
	011501001149
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	12 

	35 
	011505001113
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	36 
	011302001025
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	6 

	37 
	011105006033
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	14 

	38 
	011205001140
	铝框玻璃百叶隔断
	1.名称：隔断
2.材质：2mm铝型
材双层钢化玻璃内
嵌百叶
	m2
	13.8 

	
	
	办公室9
	
	
	

	39 
	011501001150
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	40 
	011205001169
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	27 

	41 
	011505001114
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	42 
	011105006034
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	18 

	
	
	办公室10
	
	
	

	43 
	011501001151
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	44 
	011205001170
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	20.5 

	45 
	011505001115
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.4 

	46 
	011105006035
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	15 

	
	
	办公室11
	
	
	

	47 
	011501001152
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	3.9 

	48 
	011501001153
	装饰柜
	1.名称：书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	7.77 

	49 
	011205001171
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	26 

	50 
	011505001116
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.5 

	51 
	011105006036
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	15 

	
	
	办公室12
	
	
	

	52 
	011501001154
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	3.54 

	53 
	011501001155
	装饰柜
	1.名称：书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	6.66 

	54 
	011205001172
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	30 

	55 
	011505001117
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2 

	56 
	011105006037
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	24 

	
	
	党建活动室13
	
	
	

	57 
	011501001156
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	16.8 

	58 
	011205001173
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	30 

	59 
	011505001118
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	2.3 

	60 
	011501001157
	装饰柜
	1.名称：书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9.6 

	61 
	011105006038
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	34 

	
	
	视频会议室14
	
	
	

	62 
	011205001146
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :墙面柱子a级
防火木质吸音板
	m2
	193 

	63 
	011205001147
	墙面吸音板支架
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :木龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 : 防火骨架
3.基层材料种类、
规格 : 吸音棉
	m2
	193 

	64 
	011501001158
	装饰柜
	1.名称 :设备间柜子
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	7.5 

	65 
	011501001159
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	66 
	011505001119
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3.7 

	67 
	011105006048
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	33 

	
	
	会客厅15
	
	
	

	68 
	011501001160
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	10.5 

	69 
	011505001120
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m
	3 

	70 
	011205001148
	墙 、柱面装饰板
	1.名称：新做墙体
2.轻钢龙骨
3.石膏板
4.刷乳胶漆
	m2
	3.74 

	71 
	011205001174
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	43 

	72 
	011203001002
	石材墙 、柱面
	1.名称 ; 山水背景
墙
2.材质：90mm厚提
花岩板
	m2
	12 

	73 
	011205001150
	嵌入式屏幕隔断墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类
、规格 :石膏板
3.刷乳胶漆
	m2
	23.6 

	74 
	011105006039
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	34 

	75 
	010801001001
	木质门
	1. 门类型 :木门
	m2
	1.89 

	
	
	部门办公室16
	
	
	

	76 
	011205001175
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	26 

	77 
	011302001026
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
	m2
	20 

	78 
	011501001161
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	79 
	011505001121
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	80 
	011105006040
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	18 

	81 
	011205001159
	铝框玻璃百叶隔断
	1.名称：隔断
2.材质：2mm铝型
材双层钢化玻璃内
嵌百叶
	m2
	24 

	
	
	部门办公室17
	
	
	

	82 
	011205001176
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙，阳角收口
	m2
	15 

	83 
	011505001122
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	84 
	011105006041
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	9 

	85 
	011501001162
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	
	
	部门办公室18
	
	
	

	86 
	011205001177
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	16 

	87 
	011505001123
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	88 
	011105006042
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	16 

	89 
	011501001163
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	
	
	部门办公室19
	
	
	

	90 
	011205001178
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	15 

	91 
	011505001124
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	92 
	011302001027
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	15 

	93 
	011501001164
	装饰柜
	1.名称 :茶水书柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	94 
	011207003001
	办公隔断
	1. 隔断材料品种、
规格 :2mm铝型材双
层钢化玻璃内嵌百叶
	m2
	14.5 

	95 
	011105006043
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	10 

	
	
	部门办公室20
	
	
	

	96 
	011205001179
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	15 

	97 
	011501001165
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	98 
	011505001125
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	99 
	011105006044
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	23 

	
	
	部门办公室21
	
	
	

	100 
	011205001180
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	13 

	101 
	011501001166
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	102 
	011505001126
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	103 
	011302001028
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	18 

	104 
	011105006045
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	29 

	
	
	部门办公室22
	
	
	

	105 
	011302001029
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	15 

	106 
	011205001181
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	18 

	107 
	011501001167
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	108 
	011505001127
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	109 
	011105006046
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	23 

	
	
	部门办公室23
	
	
	

	110 
	011205001182
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	15 

	111 
	011105006047
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	24 

	112 
	011501001168
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	113 
	011505001128
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	114 
	011302001030
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	15 

	
	
	部门办公室24
	
	
	

	115 
	011205001183
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	15 

	116 
	011105006023
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	23 

	117 
	011501001137
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	118 
	011505001103
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	119 
	011302001023
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、  中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种、
规格 :石膏板
3.刮腻子乳胶漆
	m2
	12.5 

	
	
	部门办公室25
	
	
	

	120 
	011205001184
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	15 

	121 
	011501001138
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :enf
级实木颗粒板
	m2
	9 

	122 
	011505001104
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	123 
	011105006024
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	24 

	
	
	部门办公室26
	
	
	

	124 
	011205001185
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、
规格 :高密度实心护
墙板，阳角收口
	m2
	23 

	125 
	011501001139
	装饰柜
	1.名称 :茶水柜
2.规格 、型号 :en f
级实木颗粒板
	m2
	9 

	126 
	011505001105
	茶水柜石材台面
	1.材料品种 、规格
:黑色黑金砂大理石
	m2
	2.3 

	127 
	011105006025
	铝型材踢脚线
	1.材质：铝型材
	m
	21 

	128 
	011205001160
	铝框玻璃百叶隔断
	1.名称：隔断
2.材质：2mm铝型
材双层钢化玻璃内
嵌百叶
	m2
	22 

	
	
	维修墙面 、地面
	
	
	

	129 
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
	1.面层处理方式 :
乳胶漆
	m2
	2574 

	130 
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、
规格 :80*80地砖
	m2
	106.24 

	131 
	011104001001
	地毯楼地面
	
	m2
	63 

	
	
	电气改造
	
	
	

	
	
	电气改造
	
	
	

	132 
	030502003001
	4对双绞电缆
1.名称 :cat.6  4UTP
2.敷设环境 :管内穿线
	
	m
	981 

	133 
	030412001005
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG16
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	862 

	134 
	030405013001
	小电器
[项目特征]
1.名称 :2孔网络插座-2TD
2.安装方式 :底边距地0.5米
	
	个
	29 

	135 
	030412001001
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG20
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	611.42 

	136 
	030412003002
	配线
1.配线形式 :管内穿线
2.规格 :ZR-BV-4
	
	m
	1835 

	137 
	030412003007
	配线
	1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质
、规格:BV-6mm2
	m
	43 

	138 
	030412003008
	配线
	1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质
、规格:BV-10mm2
	m
	38 

	139 
	030412001002
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG25
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	22 

	140 
	030412003009
	配线
1.配线形式 :管内穿线
2.规格 :ZR-BV-2.5
	
	m
	2088 

	141 
	030412001004
	电气配管
[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG16
3.配置形式及部位 : 暗配
4.接线盒安装
	
	m
	682 

	142 
	030413012004
	开关 、按钮
1.名称 :单联开关
	
	套
	76 

	143 
	040801028001
	小电器
[项目特征]
1.名称 :按钮
2.安装方式 :距地1.5m
3.其余详见图纸及设计规范
	
	个
	25 

	144 
	030413013002
	插座
	1.名称 :地插
	套
	180 

	145 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 :80*30LED
平板灯  100w
	套
	60 

	146
	
	会客厅15开门洞  
	
	m3
	1.38

	147
	
	拆除砌体
	
	m3
	8.64

	148
	
	9层建筑改造垃圾清理并外运运距
	
	km
	8

	149
	
	9层安装装饰柜工程，其中部分装饰柜，安装灰色钢化玻璃门
	
	㎡
	148

	150
	
	拆除地面  
	
	㎡
	106
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