采购需求
一、工程量清单编制说明
（一）项目概况
1.工程名称：消防改造校舍维修改善
[bookmark: _GoBack]2.工程地点：西安市未央区大明宫小学
3.工程内容包括：对大明宫小学教学楼门窗拆除更换钢制防盗门窗、墙面拆除重新装修，四层录播室外疏散走道墙面、地面拆除换新，南侧大教室增设疏散出口（二~四层）等施工内容，详见设计图纸及工程量清单。
（二）编制依据
1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；
3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；
5.与招标工程相关的技术标准规范；
6.《消防改造校舍维修改善》的设计图纸；
7.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。
（三）其他说明
1.本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、答疑纪要等进行组价。
二、商务要求
1、工期：60天（具体开工日期以收到采购人通知为准）；
2、付款条件说明：
（1）进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；
（2）进度款，工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50.0%；
（3）进度款，工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的10.0%。
3、质量要求：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
4、质量保修期：质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。
