黄龙县2026年第一批补充耕地质量验收项目
采购需求
一、采购内容
黄龙县2026年第一批补充耕地质量验收，主要包括：农业生产符合性评价、耕地质量等级评价。

主要工作包括：（1）土壤检测：土壤检测指标（有机质、速效钾、ph值、水溶性盐总量、有效磷等）；（2）外业调查、采样、耕地质量评价、成果编制。
服务要求

（一）农业生产符合性评价服务要求

1. 对委托的每个地块开展实地踏勘调查，核实地块现状地类、地形坡度、田块平整度、有效土层厚度、土壤污染、道路通行条件、土壤质地等；

2. 依据国土变更调查地类分类和行业政策，评价土地利用现状是否属于农业生产用途，是否直接用于农业生产；

3. 采用"实地踏勘＋遥感影像判读＋档案资料核对"相结合的方法，做到外业逐地块到位、内业逐项核实，确保调查无遗漏、无错漏；

4. 外业调查须拍照留存（含地块全景、现状、耕作层状况等），坐标定位精度满足地类判定与面积计算要求（GNSS/RTK 定位）；

5. 评价结论须有明确的政策依据和事实支撑，不得主观臆断；对存在争议的地块，应提请采购人会同自然资源、农业农村部门会商认定；

6. 严格执行全过程质量控制，建立外业调查记录、内业审核、成果复核三级检查制度。

7. 出具《农业生产符合性评价报告》（含地块基本信息、现状调查表、影像与照片、符合性评价结论及依据）；

8. 图件成果：符合性评价图斑分布图（shp/MapGIS/ArcGIS 可编辑格式及 JPG 预览图）；

（一）耕地质量等级评价服务要求

1. 根据项目区耕地面积和地形特征，科学布设调查采样点位并开展田间调查；

2. 按照规范采集土壤样品，开展土壤理化性质分析测试；

3. 依据耕地质量评价指标体系，对项目区耕地逐一评价；

4. 编写耕地质量等级评价报告，并按规定完成数据录入与上图入库。

5. 土壤检测机构须具备相应领域检验检测机构资质认定（CMA）证书，检测数据可溯源，检测报告加盖检测机构印章。

（三）成果交付

1. 《耕地质量等级评价报告》（含项目概况、调查与采样方法、检测结果、等级划分及结果分析、结论建议）；

2. 《耕地质量等级调查内容表》《调查评价过录表》等原始记录；

3. 土壤样品检测报告（检测机构盖章）；

4. 耕地质量等级分布图件（矢量及图片格式）；

5. 电子数据（含矢量、表格、Word 报告）及纸质成果。

三、服务期：自合同签订之日起90日历天。

四、质量标准：符合国家及行业相关标准。
