一、项目概况
1.项目名称：西安市雁塔区电子三路一级消防救援站建设项目文勘前建筑垃圾清运工程。
2.项目地点：采购人指定地点。
3.计划服务期：自合同签订之日起15日历天
二、项目内容
包括但不限于：对项目内现有的建筑垃圾进行清运，经初步现场测量暂估垃圾方量为20000.00立方米。混凝土地面破除6292.53平方米。运输过程中，必须确保建筑垃圾不会散落或渗漏。清运完成后场地自然平整，达到采购人要求。工程实施过程中要注意安全生产、治污减霾、场地看护等工作。
三、工程量清单
	[bookmark: _GoBack]序号
	清单项目
	单位
	暂估工程量
	备注

	1
	建筑垃圾清运
	m³
	20000.00
	/

	2
	混凝土地面破除
	㎡
	6292.53
	/



注：本工程量为暂估工程量，最终工程量以实际测量的工程量为准。
三、项目要求
1.垃圾清运工作严格按照西安市人民政府及其职能部门的相关规定和《西安市建筑垃 圾管理条例》的有关要求执行，清运至正规消纳地点进行倾倒或填埋,并承担处置费用和消纳费用。禁止在道路、桥梁、公共场地、公共绿地、农田、河流、湖泊、供排水设施、水利设施以及其他非指定场地倾倒清运垃圾。垃圾清运后应及时对清运地点进行收尾清理，平整地面。
2.在安全文明施工问题上，必须严格按照标准规范严格执行，在此期间所发生的一切安全事故，均由投标人自行承担。
3.项目实施过程中不得与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由中标人承担全部责任。

4.中标人在清运垃圾前需按照要求安装车辆冲洗设备及垃圾覆盖绿网、防尘措施等。
5.中标人应当对建筑垃圾进行分类，不得将建筑垃圾与生活垃圾、危险废物混合处置。清运前应设置符合相关技术规范的围蔽设施，出口道路硬化处理，设置车辆冲洗设备并有效使用，设置洗车槽和沉淀池并有效使用，采取措施避免扬尘。
6.中标人应当建立健全建筑垃圾运输车辆安全管理、驾驶人培训、车辆清运规范服务制度，加强车辆维修养护，保证运输安全规范。
7.运输垃圾造成道路及环境污染的，责任人应当立即清除污染。未及时清除的，由所在地城管执法、环境卫生等行政管理部门组织清除，清除费用由责任人承担。
8.运输建筑垃圾造成道路及环境污染的，中标人应当立即清除污染。未及时清除的，由所在区、县市容环境卫生行政管理部门组织清除，清除费用由中标人承担。
9.执行的法律法规、技术规范：
《安全生产法》
《建设工程安全生产管理条例》
《西安市扬尘污染防治条例》
《西安市建筑垃圾管理条例》
仅列出以上规范作为参考，具体标准参照国家或者行业最新标准执行。
四、验收标准
（一）验收方式
1.中标人按照采购人要求完成项目地块内全部建筑垃圾清运，场地自然平整，以书面形式向采购人申请验收，采购人收到中标人的验收申请后，安排人员进行验收，核实确认是否按照标准进行清理完毕，双方对清运地点及清运工程量再次进行确认核对。
2.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。
（二）验收标准
1.清运期间必须组织有营运资质的车辆进行清理，中标人严格遵守《西安市建筑垃圾管理条例》规定，需将清运的建筑垃圾倾倒在指定的消纳场。
2.清运车辆出现“漏渣、落渣”现象时，中标人负责清扫。
3.中标人在清理垃圾过程中发生其他有碍工作的事情，均由中标人协调解决。
4.中标人在垃圾清运工作时应做到安全、有序、自觉遵守管理制度，服务期间发生的安全事故均由中标人负责。
5.中标人在清运过程中必须配备清扫人员负责现场的道路保洁工作，现场清运作业过程中要有洒水降尘工作，清运作业完成后，由中标人负责清理干净现场的残留渣土。
6.采购人可派驻人员在中标人清理建筑垃圾时现场督导并核准数量。
五、质量标准
满足国家相关标准及规范要求
