1、采购项目概况
本次采购定制道路交安警示标识标牌，总数量128个，内容包含森林防火禁令警示、防火告示、林区道路名称，供应商须包含标牌深化设计、材料生产、运输、林区现场踏勘、林区基础施工、安装调试、质保维修等全流程工作。
2、采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 500,000.00
采购包最高限价（元）: 500,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	道路交安警示标识
	128.00
	500,000.00
	个
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包1：
3、技术要求
采购包1：
标的名称：道路交安警示标识
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
 1. 项目名称：陕西省森林资源管理局2026年度中央林业草原改革发展资金森林防火项目
 2. 预算金额：50万元
 3. 资金来源：中央林业草原改革发展资金，资金已落实到位
 4. 项目实施目的：采购道路交安警示标识，普及森林防火法律法规与防火常识，提升林区群众防火意识，强化野外火源源头管控，严控野外违规用火行为，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢林区防火安全屏障。
 二、采购内容及数量
 本次采购定制道路交安警示标识标牌，总数量128个，内容包含森林防火禁令警示、防火告示、林区道路名称，供应商须包含标牌深化设计、材料生产、运输、林区现场踏勘、林区基础施工、安装调试、质保维修等全流程工作。
 三、执行标准 
 1. 《森林草原防火标志》（LY/T 2662—2025）；
 2. 《道路交通标志和标线》（GB5768）；
 3. 《图形符号 安全色和安全标志》（GB/T2893.1）；
 4. 国家、陕西省森林防火相关管理规定。
 四、技术规格要求
 （一）牌体板面 
 1. 板面材质：采用1100型铝合金板，板材规格：2.0mm厚、1000mm宽、1500mm长，铝含量≥99.00%，力学性能（抗拉强度125MPa，延伸率18%），板面平整无变形、无裂纹。
 2. 反光膜：采用IV类无金属镀层反光膜，以成卷的形式供货,反光膜应均匀、平整、紧密地缠绕在一刚性圆芯上, 整卷反光膜宽度方向不得拼接，长度方向接头不应超过3处,并在成卷膜的边缘应可看到拼接处。每拼接一处应留出0.5m的反光膜富余量，无气泡、脱层、划痕。
 3. 版面内容：由采购人提供标准文字图样，包含森林防火禁令标语、警示提示语、林区管护提示，字体清晰、配色合规，禁止类标志红圈白底，宣传类标牌蓝底白字。
 4. 尺寸规格：标牌1.5m长×1.0m宽共128块。
  （二）支撑立柱及基础 
 1. 立柱：热轧镀锌钢管，规格为114mm*2.5mm，流体输送用镀锌钢管（材质20#）,焊接配套法兰盘300mm*300mm*8mm。
 2. 混凝土基础：采用800mm*800mm*800mm C25混凝土基础，配套预埋地脚螺栓Φ16*500，埋深不小于0.9米，适配山林边坡、路基外侧安装环境，安装后标牌垂直稳固，无倾斜晃动。
 （三）整体性能要求
 整套标识具备防雨、防晒、抗老化、耐酸碱、抗腐蚀能力，适应秦岭林区昼夜温差大、雨雪多、紫外线强的野外环境，正常使用年限不少于5年。
 五、服务要求
 1. 前期踏勘：安排专业人员对林区规划点位现场踏勘，确认安装位置、地形条件，出具点位布设方案，报采购人审核后方可生产。
 2. 供货与安装：合同签订后30日历天内完成全部128块标牌制作、运输、现场安装、场地清理，所有点位施工完毕，做到工完场清。
 3. 资料交付：完工后提交竣工图纸、产品合格证、反光膜检测报告、现场影像资料、点位台账等全套验收资料。
 4. 质保服务：质保期1年，具体详见采购人要求及合同。
 六、商务要求 
 1. 交货地点：陕西省内林区指定点位（由采购人提供点位表）。
 2. 验收标准：按照国家相关标准及采购人确认的设计方案验收，外观、反光效果、结构稳固性全部达标即为验收合格。
 3. 付款方式：合同签订后15个工作日，支付合同总价款的60%，项目竣工验收合格后15个工作日，支付合同剩余总价款40%。
 4. 最高限价：本项目预算50万元，报价不得超过预算金额。
 七、项目需求说明
 本项目通过布设林区道路交安警示标识，面向进山作业人员、游客、周边村民普及防火知识，提升全民防火意识，管住林区野外火源，从源头降低森林火灾起火风险，全面提升我省森林火灾综合防控能力。本项目为定制类产品。


4、商务要求
4.1交货时间
采购包1：
合同签订后30日历天内完成全部128块标牌制作、运输、现场安装、场地清理，所有点位施工完毕，做到工完场清。
4.2交货地点和方式
采购包1：
陕西省内林区指定点位（由采购人提供点位表）。
4.3支付方式
采购包1：
分期付款
4.4支付约定
采购包1：
1、预付款，合同签订后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的60.0%
2、进度款，项目竣工验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的40.0%
4.5验收标准和方法
采购包1：
按照国家相关标准及采购人确认的设计方案验收，外观、反光效果、结构稳固性全部达标即为验收合格。
4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
质保期1年，具体详见采购人要求及合同
4.8违约责任与解决争议的方法
采购包1：
详见服务要求及合同
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无

