采购需求
本次采购项目为陕西省神木中学环道绿化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050101001001
	砍伐乔木
	1.胸径范围:移除原有乔木  胸径8cm
	株
	97

	2
	050201011001
	侧(平、缘)石
	1.侧（平、缘）石材料种类、规格:花岗岩道牙900*200*80mm
	m
	900

	3
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:五角枫 地径18
	株
	36

	4
	050103001002
	栽植乔木
	1.种类:白蜡 胸径≥12
	株
	58

	5
	050103001005
	栽植乔木
	1.种类:河北杨 胸径≥12
	株
	32

	6
	050103001003
	栽植乔木
	1.种类:杏树 胸径≥10
	株
	57

	7
	050103001004
	栽植乔木
	1.种类:樱桃 地径≥8
	株
	120

	8
	050103002001
	栽植单株灌木
	1.种类:卫矛球 1.5m
	株
	3

	9
	050103002002
	栽植单株灌木
	1.种类:榆叶梅球 1.5m
	株
	10

	10
	050103002003
	栽植单株灌木
	1.种类:紫丁香球 1.5m
	株
	10

	11
	050103009001
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:圆柏绿篱 16株/㎡，≥1m
	m2
	1044

	12
	050103009002
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:卫矛绿篱 49株/㎡
	m2
	85

	13
	050103009003
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:朝鲜黄杨 49株/㎡
	m2
	56

	14
	050103009004
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:红叶李绿篱 49株/㎡
	m2
	566

	15
	050103009005
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:金叶榆绿篱 49株/㎡
	m2
	318

	16
	050103009006
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:德国景天 81株/m2
	m2
	3601

	17
	050103009007
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:金娃娃萱草 81株/m2
	m2
	579

	18
	050103009008
	栽植花卉/地被植物
	1.种类:鸢尾 81株/m2
	m2
	104

	19
	050103015001
	铺种草皮
	
	m2
	685

	20
	050104001001
	绿地灌溉管线安装
	1.管道品种、规格:PP-R DN25
	m
	270

	21
	050104001002
	绿地灌溉管线安装
	1.管道品种、规格:PP-R DN32
	m
	93

	22
	050104001003
	绿地灌溉管线安装
	1.管道品种、规格:PP-R DN40
	m
	67

	23
	050104001004
	绿地灌溉管线安装
	1.管道品种、规格:PP-R DN50
	m
	35

	24
	050104001005
	绿地灌溉管线安装
	1.管道品种、规格:PP-R DN100
	m
	324

	25
	031002001001
	阀门
	1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN100
	个
	2

	26
	031002001002
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
	个
	2

	27
	031002001003
	阀门
	1.类型:通用阀门
2.规格、压力等级:DN100
	个
	9

	28
	031002001004
	阀门
	1.类型:通用阀门
2.规格、压力等级:DN50
	个
	2

	29
	031002001005
	阀门
	1.类型:快速取水阀 DN25
2.连接形式:螺纹连接
	个
	5

	30
	05B003
	快速取水阀
	340x340x30C15素砼盖板
20厚1:25水泥砂浆批档
10厚C20素混凝土
素土夯实(密实度95%)
	个
	5

	31
	050104002001
	喷头半径1.8米
	
	个
	2

	32
	050104002002
	喷头半径3米
	
	个
	20

	33
	050104002003
	喷头半径3.7米
	
	个
	22

	34
	050104002004
	喷头半径5.2米
	
	个
	21

	35
	050104002005
	喷头半径6.7米
	
	个
	19

	36
	040203007001
	水泥混凝土
	1.210mm厚C30水泥混凝土面层
	m2
	120

	37
	040202014001
	水泥稳定碎(砾)石
	1.150mm 厚水泥稳定碎石基层
	m2
	120

	38
	05B001
	拆除钢筋混凝土
	
	m3
	597.75

	39
	05B004
	种植土回填3运距8Km
	
	m3
	1160

	40
	05B005
	土方清运  运距8Km
	
	m3
	3480

	41
	05B006
	管道土方开挖
	
	m3
	1293.96

	42
	05B007
	管道土方回填
	
	m3
	1293.96

	43
	05B008
	路面拆除210厚C30混凝土面层，120m2
	
	m3
	25.2

	44
	05B009
	路面拆除150厚碎石基层，120m2
	
	m3
	30

	45
	05B010
	100mm厚级配碎石垫层，120m2
	
	m3
	12


