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一、项目概况
[bookmark: _Toc170728808][bookmark: _Hlk46313157][bookmark: _Toc170728810]项目名称：延川县北关片区基础设施提升改造项目
建设地点：延川县北关片区  
工程建安投资额：2195.37万元  
设计费最高投标限价：41.07万元
设计周期：20日历天
主要建设内容： 
一、建筑外立面整治工程
    针对片区既有建筑外墙面层风化脱落、排水构件锈蚀、沿街店招杂乱、架空线缆无序敷设等问题开展系统化整治。对外墙基层清理修复后，分别实施真石漆饰面施工49111.2㎡、普通外墙涂料涂装 7309㎡；拆除更换原有老化锈蚀雨水排水管，新建雨水管总长 10860m；统一规范设计、制作、安装沿街标准化牌匾，牌匾总面积 1610㎡；对建筑外立面外露强弱电架空线缆进行捆扎、归束、规整梳理，外立面线缆规整梳理总长度 5250m，消除立面杂乱观感与线路安全隐患。
    二、屋面修缮改造工程
    依据建筑原有屋面现状分类实施渗漏治理与屋面翻新。对存在渗水、防水层老化失效屋面整体重做防水修缮，施工面积 10310.43㎡；拆除破损、风化原有水泥瓦屋面并整体更换，改造面积 2170㎡；对适宜轻质屋面改造区域拆除原有老旧屋面面层，新铺设树脂瓦屋面，铺设面积 6045.79㎡，根治屋面渗漏问题，同步提升屋面隔热、耐久性能。
    三、口袋公园景观建设工程
    盘活片区闲置空地、零散低效用地，新建便民口袋公园，总建设面积 19800㎡。公园内主要配套绿化种植4970㎡、补植乔木154棵、休闲活动场铺装地3170㎡、景观小品3套、“活力延川”建筑立面改造410㎡等基础配套设施，补充片区公共休闲空间，完善区域便民服务功能，改善人居环境品质。
二、设计成果
项目现场踏勘、改造方案设计、施工图设计、施工期间现场效果把控及配合服务；
三、设计资质：
[bookmark: _GoBack]建筑设计乙级及以上资质


