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本次采购项目为神木市店塔镇人民政府杨城村井路组移民新村室外工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
工程名称：安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN630
	m
	143

	2
	040501005002
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN500
	m
	252

	3
	040501005003
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN400
	m
	533

	4
	040501005004
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300
	m
	71.94

	5
	040504003001
	成品井 塑料检查井
	1.成品塑料检查井
2.井筒、井盖、井圈材质及规格:直径1m 深1.6m
3.防坠网
	座
	33

	6
	040504010001
	雨水口
	混凝土检查井�
1.井深、尺寸:砖砌偏沟式单箅雨水口做法见
06MS201-8-9
	座
	43

	7
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	3076

	8
	040103002001
	一般回填方
	1.填方来源:素土回填
	m3
	2730

	9
	040103002002
	一般回填方
	1.填方来源:砂垫层
	m3
	252.2


工程名称：井路组移民新村室外工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C20
2.厚度:100mm
	m2
	7790.4

	2
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:C12
	t
	34.589

	3
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:100*300*900预制混凝土路沿石
2.垫层材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层300宽
3.顶石:50-150*200三角
	m
	1545

	4
	040203008003
	汀步石
	1.块料品种、规格:60厚汀步石
2.垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20混凝土
4.素土夯实,压实系数0.93
	m2
	411.09

	5
	050201013001
	树池围牙
	1.围牙材料种类、规格:100*300*900预制混凝土
	m
	64

	6
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	4750

	7
	040103002001
	成品坐凳
	
	套
	6

	8
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:五角枫
2.胸径/干径/米径/地径:D10
3.株高:2-2.5m
4.冠径:≥2m
	株
	16


工程名称：店塔镇井路新农村道路硬化工程
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	0.725

	102
	路基工程
	km
	0.725

	LJ01
	场地清理
	km
	0.725

	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	1387.75

	LJ010203
	挖除煤矸石路面
	m3
	1387.75

	LJ02
	路基挖方
	m3
	

	LJ0201
	挖弃土方
	m3
	22150

	LJ03
	路基填方
	m3
	2541

	LJ0301
	利用土方填筑
	m3
	2541

	LJ05
	特殊路基处理
	km
	0.725

	LJ0503
	基底换填工程
	m
	200

	LJ050301
	挖土方
	m3
	273

	LJ050303
	砂砾回填
	m3
	273

	LJ06
	排水工程
	km
	0.725

	LJ0601
	边沟
	m3/m
	164.82/680

	LJ060101
	现浇C25混凝土边沟
	m3/m
	164.82/680

	LJ0607
	其他排水工程
	km
	0.725

	LJ060701
	过户涵
	m
	10

	LJ06070101
	DN400mm HDPE双壁波纹管
	m
	10

	LJ06070102
	C25混凝土包封
	m3
	2.3

	103
	路面工程
	km
	0.725

	LM02
	水泥混凝土路面
	m2
	4250

	LM0203
	路面基层
	m2
	4695

	LM020302
	18cm 水泥稳定土基层（6%）
	m2
	4695

	
	
	
	

	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	4250

	LM020501
	18cm 水泥混凝土
	m2
	4250

	LM040202
	土路肩加固
	m3
	50.279

	LM04020201
	现浇C25混凝土
	m3
	50.279

	104
	桥梁涵洞工程
	km
	0.725

	10401
	涵洞工程
	m/道
	26/3

	HD01
	管涵
	m/道
	26/3

	HD0101
	1-0.75混凝土圆管涵
	m/道
	26/3

	107
	交通工程及沿线设施
	公里
	0.725

	10701
	交通安全设施
	公里
	0.725

	JA01
	护栏
	m
	545

	JA0103
	钢道口桩
	根
	4

	JA0105
	钢护栏
	m
	545

	JA010501
	波形钢板护栏
	m
	545

	JA01050101
	Gr-C-4E
	m
	545

	JA01050103
	端部
	个
	6

	JA03
	标志牌
	块
	7

	JA03010101
	单柱式铝合金标志牌（△700mm ）
	块
	7

	JA06
	轮廓标
	个
	45

	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	45

	1070602
	照明系统设备与安装
	公里
	0.725

	107060201
	太阳能路灯（LED85W，H=6m）
	盏
	24

	110
	专项费用
	元
	

	11002
	安全生产费
	元
	

	2
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费
	公路公里
	0.726

	3
	第三部分 工程建设其他费
	公路公里
	0.726

	4
	第四部分 预备费
	公路公里
	0.726

	5
	第一至四部分合计
	公路公里
	0.726

	6
	建设期贷款利息
	公路公里
	0.726

	7
	公路基本造价
	公路公里
	0.726




