
腾飞商业步行街改造项目
政府采购需求书（工程类）
	序号
	关键事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	人民币674004.19元
仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。

	2
	最高限价
	人民币647631.86元
供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

	3
	暂列金
或暂估价
	暂列金：人民币31000元
专业工程暂估价：人民币 0元

	4
	图纸
	●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以 工程量清单  为准。
○无图纸

	5
	项目性质
	●专门面向中小企业采购
仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。

	
	
	○非专门面向中小企业采购
对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予/%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。

	6
	对供应商的
资格要求
	1、供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；
2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（授权代表需提供响应文件截止时间前近三个月内任意一个月本单位社会保险缴纳证明）；
3、供应商须提供2025年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章，且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；
4、供应商提交响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（依法免税的供应商应提供相应文件证明）；
5、供应商提交响应文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明）；
6、供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证。
7、拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；
8、供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
9、供应商提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
10、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
11、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	7
	是否接受
联合体投标
	○接受
对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%（4%—6%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。

	
	
	●不接受

	8
	履约保证金
	占政府采购合同金额的__/_%
履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的5%

	
	
	○由采购单位自行收退
○由代理机构负责收退

	9
	现场踏勘和集中答疑
	○组织，集结地点为：_______________________
●不组织

	10
	价格分比重
	占总分值的30 %
政府采购法律法规未有明确限制。

	11
	合同类型
	○总价
●综合单价（适用于采购数量不定的情形）
○其他：___________________________

	12
	争议解决途径
	●向有管辖权的人民法院提起诉讼
○向西安仲裁委员会提请仲裁
○由供应商做出选择

	13
	联系方式
	项目对接人： 杨宏健  
联系电话： 13772189733
电子邮箱：      /      




需求框架（工程类）
一、项目概况
本项目次改造范围约为1711平方米，步行街区域石材铺装破损情况严重，多处出现裂缝、缺角及表面剥落现象，现对原有道路实施沥青摊铺作业，新增雨水管网系统。
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：工程量清单及图纸的全部内容。
（二）工程地点：腾飞商业步行街。
[bookmark: _GoBack]（三）计划工期：自进场之日起75个日历日内竣工。
（四）缺陷责任期：质保期间履行好质保责任。
（五）质量保修期：见《建设工程质量管理条例》。
三、工程量清单和计价依据（可询问设计单位或评审单位）
（一）计价依据：
1、《腾飞商业步行街改造项目施工图》及图纸答疑；
2、《建设工程工程量清单计价标准》（DB61/T5126—2025）、《市政工程工程量计算标准》（DB61/T5129—2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（DB61/T5130—2025）；
3、《陕西省市政工程消耗量定额》2025、《陕西省通用安装工程消耗量定额》2025、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》2025、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》2025；
4、《陕西省市政工程基价表》2025、《陕西省通用安装工程基价表》2025；
5、其他相关规范、规定资料；
6、 材料价格参考阎良区政府指导价2026年第8期结合市场价计入；
7、采用广联达云计价平台7.5000.23.3。
（二）其它说明：
1、本工程暂列金按照31000元在其他项目费中计入；
2、工程造价咨询服务费及工程量清单及计价编制费按照相关国家费用在土建工程其他项目费中计入；
3、图纸答疑详见附件。
（3）工程量清单：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]





四、施工要求
在施工期间，中标供应商必须注意施工人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。
五、商务要求（如合同价款及结算方式等）
合同签订后，7日内支付合同总价10%作为预付款；工程竣工验收合格后，30日内支付至合同价款的80%；待工程结算审计报告经双方签字盖章确认后，30日内付至审定金额的100%。
六、其他
（一）对供应商的业绩要求。
具有2023年7月1日至今的类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），投标响应文件中附有说明其业绩证明材料（业绩以合同为依据）。
（二）质量验收标准或规范
工程质量符合国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
（三）违约责任
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保具有合法的施工资质，保证工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（四）与本工程相关的特别说明：
本项目前期已完成设计，则在申请项目时向财政部门预算主管处室申请，将设计费从采购预算中剥离。
项目监理费用偏低向采购监管部门申请自行采购或分散采购。
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