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第一章  谈判公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2026-066J

项目名称：报告厅改造项目工程类
采购方式：竞争性谈判

预算金额：1030562.76元

采购需求：

	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	报告厅改造项目工程类
	详见采购文件
	1030562.76
	否
	一个月


    二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。
（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）
（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（10）供应商拟派项目负责人须是本企业聘用且具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

备注： 1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按谈判文件给定的格式填写。

            2.本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。
三、获取采购文件

时间：2026 年08月04日至2026年08月06日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026年08月07日9 时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

五、开启
时间：2026年08月07日 9时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
2、供应商自行在电脑上进行二次报价。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：榆林市教育示范性综合实践基地
地址：榆林市教育示范性综合实践基地
联系方式：15191230766

2、采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：刘老师

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：榆林市教育示范性综合实践基地
（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：榆林市教育示范性综合实践基地    联系电话：15191230766

代理机构：市交易中心办公室           联系电话：0912-3515048

质疑递交方式（邮箱）：ylsjyzx@sina.com      

9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科             联系电话：0912-3595892
（三）执行优惠政策

中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次采购活动，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）供应商的投标费用自理
三、谈判文件

（一）谈判文件包括下列内容

第一章　谈判公告
第二章　供应商须知

第三章　谈判内容及采购要求

第四章  合同基本条款

第五章  响应文件构成及格式

（二）谈判文件的检查及阅读

供应商下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新开展采购活动，市采购中心将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）谈判文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）谈判文件的解释权归市采购中心。

四、谈判报价

谈判报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）谈判报价货币：人民币；单位：元。
（三）谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理。
（四）谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。 

2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

 （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在谈判文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

（五）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评审活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（10）供应商拟派项目负责人须是本企业聘用且具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。

八、组织评审
（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评审纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件;

7、维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评审结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评审有关的其他事项。
（二）谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评审报告。
（三）组建谈判小组
1、为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，市采购中心应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

（四）评审方法：本次评审采用最低评审价法
最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（五）谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应文件处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）
	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：
（1）封面；
（2）响应函；
（3）法定代表人委托授权书。

	2
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：
（1）响应函；
（2）第一次谈判报价表、分项报价表（谈判文件未作要求的除外）；
（3）资格证明文件；

（4）供应商概况；
（5）供应商参加政府采购活动承诺书；
（6）响应方案。

	3
	响应文件签署、盖章
	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。

	4
	响应文件有效期
	符合谈判文件的要求。

	5
	谈判报价
	同时满足以下条款：
（1）谈判报价符合唯一性要求；
（2）第一次谈判报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合谈判文件要求；
（4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；

	6
	实质性条款响应
	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。

	7
	合同条款
	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。

	8
	其他
	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


3、谈判响应文件的澄清
（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过不见面电子询标系统。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、谈判过程
谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求通过腾讯会议进行一对一谈判。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。 
谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
6、推荐成交候选人
经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

7、编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和谈判小组成员名单;评审方法和标准;开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效响应文件情形
（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效:
1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章;
2、不具备谈判文件中规定的资格要求;
3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。
十、成交
（一）市采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按询价文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对询价文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  谈判内容及采购需求
本次采购项目为报告厅改造项目工程类，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：
（一）响应方案切合实际，针对本项目的采购需求编写响应方案至少包括：

1.施工部署及进度计划：（内容包含:（1）编制说明;（2）施工部署;（3）施工方案;（4）施工工艺;（5）工程重难点及解决措施;（6）分部分项工程施工方法;（7）施工质量通病防治措施;（8）施工进度表;（9）确保工期的技术组织措施。）；

2.质量保证措施（内容包含:（1）质量目标管理体系;（2）施工质量的检验制度;（3）确保质量的技术组织措施;（4）施工质量控制措施。）；

3.文明施工措施（内容包含:（1）文明施工管理制度；（2）文明施工检查措施；（3）污染物及废弃物处理措施4噪音、防尘控制措施。）；

4.资源配置计划（内容包含:劳动力安排计划;施工机械设备配备计划。）；

5.管理措施（内容包含:（1）成品保护措施;（2）季节性施工措施;（3）消防保卫措施;（4）环境保护措施。）；

6.应急措施（内容包含：（1）自然灾害应急措施:遇到极端天气、火灾、防汛、地震等突发事件的应急措施；（2）安全事故应急措施:高空坠落伤害应急措施、触电应急措施、人员伤亡应急措施。）

(二)、投入本项目的其他项目管理人员(包括但不限于:技术负责人、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员等)，需提供证明材料(身份证、岗位证等)，证件需有效。

（三）供应商应依据国家相关规定提出工程验收保修方案，（内容包含:（1）验收方案；（2）维修措施；（3）保修责任及保修承诺；（4）响应时间。）

(四)工程量清单编制说明

（1）、《陕西省建设工程费用规则(2025)》;

（2）、2025年《陕西省园林绿化工程消耗量定额》、2025年《陕西省园林绿化工程基价表》、2025年《陕西省安装工程消耗量定额》、2025年《陕西省安装工程基价表》、2025年《陕西省市政工程消耗量定额》、2025年《陕西省市政工程基价表》等相关消耗量定额、基价表及相关取费文件;

（3）、材料价格参考当地市场价;

（4）、编制版本采用广联达最新版本;

榆林市教育示范性综合实践基地

报告厅维修改造项目       工程
工程量清单
招   标   人：                          
年   月    日
工程项目清单费用汇总表
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	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	房屋建筑与装饰工程
	

	2
	电气设备安装工程
	

	3
	弱电工程
	

	4
	消防工程
	

	5
	应急照明工程
	

	6
	火灾报警工程
	

	7
	通风空调工程
	

	8
	会议室设备采购
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	

	1
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.名称：拆除原标准砖墙体
2.拆除方式： 人工拆除

3.建筑垃圾清运运距： 5km
	m3
	2.29

	2
	011704001001
	平面抹灰层拆除
	1.名称：拆除原地面水泥砂浆找平层
2.拆除方式： 人工拆除

3.建筑垃圾清运运距： 5km
	m2
	260.02

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	1.名称：拆除原地面地板
2.拆除方式： 人工拆除

3.建筑垃圾清运运距： 5km
	m2
	39.31

	4
	011706001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.构件名称 :楼地面拆除
2.构件材质 :不带龙骨木地板
3.拆除方式 :人工拆除

4.建筑垃圾外运运距 :5km
	m2
	220.71

	5
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.名称：拆除原有矿棉板吊顶
2.拆除方式： 人工拆除

3.建筑垃圾清运运距： 5km
	m2
	220.71

	6
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.名称 :拆除原有铁门

2.尺寸 : 1500*260 0mm
3.每樘面积： 小于4㎡
4.清理及外运建筑垃圾（钢质门运至院内指定地点）
5.建筑垃圾清运运距： 5km
	樘
	3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.名称 :拆除原有窗户
2.尺寸 : 1758*204 2mm
3.每樘面积： 小于4㎡
4.清理及外运建筑垃圾（铝合金窗户运至院内指定地点 )
5.建筑垃圾清运运距： 5km
	樘
	2

	8
	011710002004
	金属门窗拆除
	1.名称 :拆除原有木门

2.尺寸 :880*2600 mm
3.每樘面积： 小于4㎡
4.清理及外运建筑垃圾（木质门运至院内指定地点）
5.建筑垃圾清运运距： 5km
	樘
	3

	9
	011710002005
	金属门窗拆除
	1.名称 :拆除原有窗户
2.尺寸 :2042*204 2mm
3.每樘面积： 大于4㎡
4.清理及外运建筑垃圾（铝合金窗户运至院内指定地点 )
5.建筑垃圾清运运距： 5km
	樘
	10

	
	
	补充分部
	
	
	

	10
	01B001
	拆除室外花池及地面砖
	1.名称 :拆除室外花池及地面砖
2.拆除方式 :人工拆除

3.建筑垃圾清运运距 :5km
	㎡
	38

	
	
	新做
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	11
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格 :黏土实心砖  240mm
*115mm*53mm
2.墙体厚度 :240mm
3.砂浆强度等级:M
5.0水泥砂浆
4.砌筑高度 :3.6m以内
	m3
	0.19

	12
	010401007001
	零星砌砖
	1.名称： 红砖砌踏步台阶
2.踏步高度： 280m m ，二级台阶
3.砖品种 、规格、强度等级： 黏土实心砖
4.砂浆强度等级： M10混合砂浆
	m3
	0.36

	13
	010402001001
	砌块墙
	1.墙体类型 :外墙
2.墙体厚度 :300mm
3.空心砖 、砌块品种 、规格 、强度等级 :混凝土加气块
4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	1.23

	14
	010402001002
	砌块墙
	1.墙体类型 :外墙
2.墙体厚度 :220mm
3.空心砖 、砌块品种 、规格 、强度等级 :混凝土加气块
4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	6.28

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	15
	010506008002
	螺栓
	1.螺栓种类 :化学螺栓
2.规格:M12*160
3.避过梁体钢筋打孔 ， 间距1m ，焊接钢架
	t
	0.017

	
	A.6
	金属结构工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	16
	010607002001
	钢支撑 、钢拉条
	1 、名称： 吊顶镀锌方钢加固
2 、钢材品种 、规格 ：Q235B镀锌方管   40*60*3
3 、单位重量：4.4 3kg/m
4 、运距： 自行考虑

5 、其他详见设计图纸
	t
	2.066

	17
	010607003001
	钢檩条
	1 、名称：LED字幕支撑架
2 、钢材品种 、规格 ：Q235B镀锌方管    30*50*3
3 、单位重量： 3.4 9kg/m
4 、运距： 自行考虑

5 、其他详见设计图纸
	t
	0.554

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	18
	010801002001
	木质门带套
	1. 门编号 :  MM088 26
2. 门洞口尺寸 :880
*2600mm
3. 门类型 :成品木门

4.开启方式 :平开
5.五金种类 、规格 :含门锁及所有五金配件等
6.满足设计图纸、相关施工及验收规范 、设计及使用等要求
	m2
	2.29
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	19
	010802004002
	钢质防火门
	1.编号:FM甲0924

2. 门洞口尺寸 :900
*2400mm
3. 防火等级 : 甲级钢制防火隔音门
4.开启方式 :平开门

5.其他要求 :满足国标17J610-1特种门窗中隔声的门要求

6.五金种类 、规格 :含闭门器 、顺序器 、 门锁等全部五金

7. 图集 :参12J609
-P11
	m2
	4.32

	20
	010802004003
	钢质防火门
	1.编号:FM甲0852 4

2. 门洞口尺寸 :850
*2400mm
3. 防火等级 : 甲级钢制防火隔音门
4.开启方式 :平开门

5.其他要求 :满足国标17J610-1特种门窗中隔声的门要求

6.五金种类 、规格 :含闭门器 、顺序器 、 门锁等全部五金

7. 图集 :参12J609
-P11
	m2
	2.04
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
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	21
	010802004004
	钢质防火门
	1.编号:FM甲1730

2. 门洞口尺寸 : 175 0*3040mm
3. 防火等级 : 甲级钢制防火隔音门
4.开启方式 :平开门

5.其他要求 :满足国标17J610-1特种门窗中隔声的门要求

6.五金种类 、规格 :含闭门器 、顺序器 、 门锁等全部五金

7. 图集 :参12J609
-P11
	m2
	5.32

	22
	010802004005
	钢质防火门
	1.编号:FM甲1624

2. 门洞口尺寸 : 160 0*2400mm
3. 防火等级 : 甲级钢制防火隔音门
4.开启方式 :平开门

5.其他要求 :满足国标17J610-1特种门窗中隔声的门要求

6.五金种类 、规格 :含闭门器 、顺序器 、 门锁等全部五金

7. 图集 :参12J609
-P11
	m2
	7.68

	23
	010807001002
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗类型： 75系断桥系统铝合金窗C2 020
2. 窗尺寸： 2040*2 040mm
3.玻璃品种 、厚度  ,  五金材料 、品种  、规格： 玻璃为中空玻璃窗6Low-E+1 2空气 (A)+6Low
4. 附阻燃窗纱
	樘
	10


分部分项工程项目清单
工程名称： 房屋建筑与装饰工程       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第  7  页    共  17  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	24
	010807001003
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗类型： 75系断桥系统铝合金窗C1 720
2. 窗尺寸： 1760*2 040mm
3.玻璃品种 、厚度  ,  五金材料 、品种  、规格： 玻璃为中空玻璃窗6Low-E+1 2空气 (A)+6Low
4. 附阻燃窗纱
	樘
	1

	25
	010808002002
	金属门窗套
	1.基层 : 12mm阻燃板基层
2.面层 : 1.2mm拉丝不锈钢

3.其他 :含木针防腐+铁钉钉入 、洞口四周防火封堵及其五金配件等一切相关费用
	m2
	20.52

	26
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :布艺及纱网窗帘
2. 窗帘高度 :3700m m高
	m2
	133.2

	27
	010810001002
	窗帘
	1. 窗帘材质 : 电动幕布帘
2. 窗帘高度 :3700m m高
	m2
	37.81

	28
	010810002002
	窗帘盒
	1.基层 :木龙骨, 18 mm厚阻燃板
2.饰面板 : 10mm石膏板
	m
	46.22

	29
	010810003003
	窗帘轨
	1.材质 :铝合金双轨

2.安装形式： 暗装
3.其他 :含其他五金件
	m
	46.22

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	30
	011102001002
	石材楼地面
	1.名称： 600*600 mm石英砖
2.铺设600*600mm石英砖
	m2
	20.26
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	31
	011102001003
	石材楼地面
	1.名称： 600*600 mm石英砖
2.铺设600*600mm石英砖
3.50mm厚细石砼地面找平层
	m2
	35.38

	32
	011102003001
	块料楼地面
	图集做法： 陕09J0 1    地28
1 、铺6～10厚地砖地面 ，干水泥擦缝（800*800地砖）
2 、5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道  (内掺建筑胶）
5 、60厚C15混凝土
6 、150厚3： 7灰土
7 、素土夯实
	m2
	223.53

	33
	011104002001
	竹 、木 (复合)地板
	1.名称： 木质地台2.40*80镀锌方钢做骨架基础 ， 18mm厚阻燃板打底 ，铺设12mm厚强化木地板
	m2
	42.73

	34
	011105006001
	金属踢脚线
	1.面层 : 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚
2.基层 :专业扣件及固定五金
3.高度 :40mm
	m
	101.34

	35
	011107002002
	石材台阶
	1.面层 :600*600m m石英砖
2.粘接层 :50mm厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 ，表面撒水泥粉
3.基层处理 :清理地面 ，素水泥浆一道

4.勾缝做法 :密贴 ,  素水泥浆勾缝

5.砂土回填夯实
	m2
	1.73
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	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	36
	011108001002
	石材零星项目
	1.名称： 过门石
2.面层 : 10mm厚大理石面层
3.粘接层 :30mm厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 ，表面撒水泥粉
4.基层处理 :清理地面 ，素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.勾缝做法 :素水泥浆勾缝
6.面层处理 :表面磨光打蜡
	m2
	2.24

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	37
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	名称： 新砌墙体处抹灰

图集做法： 陕09J0 1   内32
A饰面： 1 、乳胶漆两道（另计）
2 、满刮腻子两遍（另计）
3 、刷稀释乳胶漆一道（另计）
4 、局部刮腻子找平（另计）
B基层： 1 、5厚1 :2
.5水泥砂浆找平
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	66.9

	38
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	1.面层 : 12mm厚微孔陶铝吸音板
2.结构层 :50系列C型轻钢龙骨双向间距@400, 中填50mm厚吸音岩棉,用膨胀螺栓与墙体固定
3.基层墙体处理
	m2
	214.88

	
	A.13
	天棚工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	39
	011302001001
	平面吊顶天棚
	部位： 茶水间 、接待室
选用图集： 陕09J0 1  棚84
1. 12mm厚纸面石膏板吊顶
2.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平（另列清单）

3.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序）（另列清单）
4.错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法）
5.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 ，螺钉距板边长边≧10 ，短边≧ 15
6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距1200 ，用挂件与承载龙骨联结
7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距400 ，用挂件与承载龙骨联结
8.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 中距≦ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平

9. φ6钢筋吊杆，
双向中距≦ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定
10.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定 ，双向间距≦ 1200  (预制混凝土板 、板缝内预留吊环）
	m2
	39.31
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	40
	011302001002
	平面吊顶天棚
	部位： 设备间 、会议室
选用图集： 陕09J0 1  棚84
1. 12mm厚纸面石膏板吊顶
2.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平（另列清单）

3.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序）（另列清单）
4.错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法）
5.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 ，螺钉距板边长边≧10 ，短边≧ 15
6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距1200 ，用挂件与承载龙骨联结
7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距400 ，用挂件与承载龙骨联结
8.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 中距≦ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平

9. φ6钢筋吊杆，
双向中距≦ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定
10.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定 ，双向间距≦ 1200  (预制混凝土板 、板缝内预留吊环）
	m2
	67.38
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	41
	011302001003
	平面吊顶天棚
	部位：会议室
选用图集： 陕09J0 1  棚136
1. 12mm白色微孔陶铝吸音板 ， 自攻螺丝与龙骨固定 ， 中距≤300
2. 12mm阻燃板基层3.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50×20  ( CB60×27） ， 间距1200 ，用挂插件与次龙骨联结
4.C型轻钢覆面次龙骨CB50×20（CB 60×27） ， 间距≦ 400 ，用吸顶吊件固定

5.龙骨吸顶吊件，中距横向≦400，
纵向≦800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定
	m2
	99.25
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	42
	011302001004
	平面吊顶天棚
	部位：会议室
选用图集： 陕09J0 1  棚84
1. 12mm厚纸面石膏板吊顶
2. 12mm阻燃板基层
3.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平（另列清单）

4.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序）（另列清单）
5.错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法）
6.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 ，螺钉距板边长边≧10 ，短边≧ 15
7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距1200 ，用挂件与承载龙骨联结
8.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 间距400 ，用挂件与承载龙骨联结
9.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27  ( CB50×20） ， 中距≦ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平

10. φ6钢筋吊杆，双向中距≦ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定
11.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定 ，双向间距≦ 1200  (预制混凝土板 、板缝内预留吊环）
	m2
	45.88
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	43
	011303007001
	装饰板梁面
	部位：会议室LED字幕支撑架处
1. 12mm厚纸面石膏板吊顶
2. 12mm阻燃板基层
	m2
	25.65

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	44
	011403001001
	抹灰面油漆
	图集做法： 陕09J0 1   内32
部位： 天棚面
A饰面： 1 、乳胶漆两道

2 、满刮腻子两遍
3 、刷稀释乳胶漆一道
4 、局部刮腻子找平
	m2
	212.52

	45
	011403001002
	抹灰面油漆
	图集做法： 陕09J0 1   内32
A饰面： 1 、乳胶漆两道

2 、满刮腻子两遍
3 、刷稀释乳胶漆一道
4 、局部刮腻子找平

B基层： 1 、5厚1 :2 .5水泥砂浆找平 (另计）
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛（另计 )
	m2
	205.14

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	46
	011501001001
	装饰柜
	部位： 茶水间
1.名称： 茶水吊柜
2.尺寸： 0.7*2.4
*0.35m（高*长*深 )

3.胶合板基层 ，双面板饰面
4.含吊柜玻璃门
	m2
	1.68


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	011501001002
	装饰柜
	部位： 茶水间
1.名称： 茶水地柜
2.尺寸： 1*2.4*0
.6m（高*长*深）
3.胶合板基层 ，双面板饰面
4.石英石台面
	m2
	1.44

	48
	011501004001
	成品柜 、架 、台
	部位： 茶水间
1.名称： 挂衣柜
2.尺寸： 1.8*2.4
*0.6m（宽*高*深 )

3.胶合板基层 ，双面板饰面
	m2
	4.32

	
	
	补充分部
	
	
	

	49
	01B002
	单人位办公沙发
	部位：接待室
1.名称 :单人位办公沙发
2.规格 :0.9*0.75
*0.83m（长*宽*高 )
	套
	1

	50
	01B003
	双人位办公沙发
	部位：接待室
1.名称 :双人位办公沙发
2.规格 : 1.5*0.85
*0.86m（长*宽*高 )
	套
	1

	51
	01B004
	三人位办公沙发
	部位：接待室
1.名称 :三人位办公沙发
2.规格 : 1.86*0.8 5*0.86m（长*宽*高）
	套
	2

	52
	01B005
	木质方角茶几
	部位：接待室
1.名称 :木质方角茶几
2.规格 :0.6*0.6* 0.45m（长*宽*高 )
	套
	2

	53
	01B006
	木质长角茶几
	部位：接待室
1.名称 :木质长角茶几
2.规格 : 1.2*0.6* 0.45m（长*宽*高 )
	套
	2


分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	54
	01B007
	主席台会议桌三人位
	部位：会议室
1.名称 :主席台会议桌三人位
2.规格 : 1.8*0.6* 0.75m（长*宽*高 )
	套
	3

	55
	01B008
	主席台单椅（木质+皮质）
	部位：会议室
1.名称 :主席台单椅（木质+皮质）
2.规格 :0.47*0.4 8*0.9m（长*宽*高 )
	套
	9

	56
	01B013
	设备间二人位桌子
	部位： 设备间
1.名称 :设备间二人位桌子
2.规格 : 1.2*0.6* 0.75m（长*宽*高 )
	套
	1

	57
	01B014
	设备间单椅（木质+皮质）
	部位： 设备间
1.名称 :设备间单椅（木质+皮质）
2.规格 :0.47*0.4 8*0.9m（长*宽*高 )
	套
	2

	58
	01B009
	演讲台
	部位：会议室
1.名称 :演讲台
2.规格 :0.72*0.5 2*1.05m（长*宽*高）
	套
	1

	59
	01B010
	会议长条桌二人位
	部位：会议室
1.名称 :会议长条桌二人位
2.规格 : 1.2*0.6* 0.75m（长*宽*高 )
	套
	22

	60
	01B011
	会议长条桌三人位
	部位：会议室
1.名称 :会议长条桌三人位
2.规格 : 1.8*0.6* 0.75m（长*宽*高 )
	套
	32


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	61
	01B012
	会议室排椅（铝合金站脚+木质扶手）
	部位：会议室
1.名称 :会议室排椅（铝合金站脚+木质扶手）
2.规格 :0.58*0.7 1*1m（长*宽*高）
	套
	140
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电装置安装
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称 :配电箱
2.型号 : 1000*800 *180
3.安装方式 :距地1
.5m明装
4.接线端子材质、规格:WD-BV-2.5- --18个 ，WD-BV-4
---18个 ，ZR-BV- 10---5个 ，ZR-BV
-4---10个 ，NH-B V-2.5---6个
	台
	1

	
	
	电力电缆
	
	
	

	2
	030409001001
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJV- 3*35+2*16
3.敷设方式 :室内敷设
	m
	100

	3
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头

2.型号:WDZ-YJV- 3*35+2*16
	个
	2

	4
	030409001002
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5 X10
3.敷设方式 :管内敷设
	m
	12.27

	5
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头

2.型号:ZR-YJV-5 X10
	个
	2

	
	
	配管配线
	
	
	

	6
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :20
4.配置形式 : 暗敷在顶棚内/暗敷在墙内
	m
	314.03
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	项目编码
	项目名称
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	7
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :25
4.配置形式 : 暗敷在地面内/暗敷在墙内
	m
	90.89

	8
	030412001003
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :25
4.配置形式 : 暗敷在顶棚内/暗敷在墙内
	m
	125.4

	9
	030412001004
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :60
4.配置形式 : 暗敷在地面内/暗敷在墙内
	m
	30.36

	10
	030412001005
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :60
4.配置形式 : 暗敷在顶棚内/暗敷在墙内
	m
	8.35

	11
	030412001006
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :40
4.配置形式 : 暗敷在顶棚内/暗敷在墙内
	m
	8.35

	12
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:WD-BV-2. 5
	m
	967.29

	13
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:NH-BV-2. 5
	m
	268.95

	14
	030412003003
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:WD-BV-4
	m
	423.12
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	15
	030412003005
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号 :ZR-BV-4
	m
	174.85

	16
	030412003004
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号：ZR-BV-1 0
	m
	160.8

	
	
	照明器具
	
	
	

	17
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.型号 :300*600
3.安装形式 : 吸顶
	套
	5

	18
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.型号 :6600*200
3.安装形式 : 吸顶
	套
	4

	19
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.型号 :6600*600
3.安装形式 : 吸顶
	套
	1

	20
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯（声光感应控制）
2.安装形式 : 吸顶
	套
	2

	21
	030413002001
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.安装形式 :嵌入式安装
	套
	138

	22
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
2.安装形式 :安装
	m
	127.67

	23
	030413012001
	开关 、按钮
	1.名称 :单联单控开关

2.安装形式 :距地1
.3米暗装
	套
	1

	24
	030413012002
	开关 、按钮
	1.名称 :双联单控开关

2.安装形式 :距地1
.3米暗装
	套
	2

	25
	030413013001
	插座
	1.名称 :单相二三五孔插座
2.安装形式 :距地1
.2m安装
	套
	2

	26
	030413013002
	插座
	1.名称 :单相二三五孔插座
2.安装形式 :距地0
.8m安装
	套
	2
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	27
	030413013003
	插座
	1.名称 :单相二三五孔插座
2.安装形式 :距地0
.35m安装
	套
	10

	28
	030413013004
	插座
	1.名称 :单相二三五孔地插
	套
	1

	29
	030413013005
	插座
	1.名称 :单相二三五孔插座
2.安装形式 :距地4
.5m安装
	套
	1

	30
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	150

	31
	030412005002
	接线盒
	1.名称 :开关（插座）盒
	个
	19

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称： 弱电工程                   专业/标段：通用安装工程                   第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030502001001
	光缆分纤箱 、光缆交接箱 、分线接线箱
	1.名称 :配电箱
2.规格 :300*450* 180
	台
	1

	2
	030502008001
	配线架
	1.名称 :配线架
	架
	1

	3
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC

3.规格 :20
4.配置形式 : 暗敷设在地面内/暗敷在墙内
	m
	100

	4
	030412001003
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
4.配置形式 : 暗敷设在地面内/暗敷在墙内
	m
	42.81

	5
	030412001004
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质:PVC

3.规格 :25
4.配置形式 : 暗敷设在地面内/暗敷在墙内
	m
	115.4

	6
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号 :RVB-2*0. 5
	m
	100

	7
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号 : 12AWG  OF C
	m
	152.78

	8
	030502005001
	光缆
	1.名称 :单芯皮线光缆
2.敷设方式 :管内敷设
	m
	100

	9
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称 :超六类网线

2.敷设方式 :管内敷设
	m
	42.81

	10
	030502003002
	双绞线缆
	1.名称:HDMI高清线

2.敷设方式 :管内敷设
	m
	42.81
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	11
	030502002001
	弱电插座
	1.名称 : 网络插座
2.安装方式 :距地0
.35m安装
	个
	6

	12
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	6

	13
	030413013001
	插座
	1.名称 :单相二三五孔插座
2.安装形式 :距地0
.35m安装
	套
	1

	14
	030412005002
	接线盒
	1.名称 :开关（插座）盒
	个
	1

	15
	030501005001
	插箱 、机柜 、机架
	1.名称 :管线机柜
2.型号 、规格 :标准42U机柜
GB/T  3047.2-92 ： 中国国家标准
·  高度：42U（1U =44.45mm） ，加上脚轮顶盖总高约20 00mm 。
·  宽度： 外部宽6 00mm ， 内部需兼容19英寸（482.6mm  )  设备。
·  深度： 800mm  (通用） 。

·  安装孔距： 设备固定孔距为465m m 。
3.安装方式 :墙上安装
	台
	1
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	1
	030901017001
	阀门
	1.类型 :球阀
2.规格 、压力等级 :DN32
3.连接形式 :螺纹连接
	个
	1

	2
	030901002001
	消火栓管道
	1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN25

4.连接形式 :螺纹连接

5.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
	m
	2.25

	3
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种 :高弹性树脂岩棉+P EF
2.绝热厚度 :50mm
	m3
	0.03

	4
	03B001
	轻便消防水龙壁挂箱50 0*380*130
	1.名称 :轻便消防水龙壁挂箱500*38 0*130
2.DN25水龙带20米 ,  DN25球阀连接
	个
	1

	5
	03B002
	灭火器箱
	1.名称 :灭火器箱
	个
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	1
	030413002001
	装饰灯
	1.名称 :应急照明灯

2.安装形式 :距地3 m壁装
	套
	3

	2
	030413002002
	装饰灯
	1.名称 :紧急疏散指示灯牌
2.安装形式 :距地0
.5m壁装
	套
	2

	3
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG

3.规格 :20
4.配置形式 : 暗敷在顶棚内/暗敷在墙内
	m
	9

	4
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:WD-BV-2. 5
	m
	27
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	1
	030905001001
	点型探测器
	1.名称 :感烟探测器

2.安装形式： 吸顶
	个
	7

	2
	030905004001
	按钮
	1.名称 :带电话插孔的手动报警按钮
2.安装形式：距地2m
	个
	1

	3
	030905009001
	消防广播(扬声器)
	1.名称 :火灾声光警报器

2.安装方式 :距地2 m
	个
	1

	4
	030909005001
	隔离器
	1.名称 :短路隔离器

2.安装形式： 吸顶
	个
	1

	5
	030412003001
	配线
	1.名称 :报警总线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:NH-RVS-2 X1.5
	m
	60.3

	6
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
4.配置形式 : 暗敷于墙内/吊顶内
	m
	60.3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	通风工程
	
	
	

	1
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称 :通风管道
2.材质 :铁皮
3.形状 :矩形
4.规格 :800*200
	m2
	69.18

	2
	030703003001
	风口 、散流器
	1.名称 : 百叶风口
2.型号 :300*300
3.材质 :铝合金
	个
	5

	3
	030701003001
	通风机
	1.名称 :新风主机
2.型号:HKL-500B 3C6/F  新风量442 0m3/h
	台
	1

	
	
	空调工程
	
	
	

	4
	030701004001
	空调器
	1.名称 :高静压室内机
2.型号:HVR-160F G/G2FZBp
3.单台制冷量16KW
4.单位面积制冷量 ： 290W/m2
	台
	4

	5
	030701004002
	空调器
	1.名称 :挂机空调
2.型号:KFR-35GW /G117U-X1 、制冷量3.5KW 、单位面积制冷量： 167W/m
2  2P
	台
	1

	6
	031001006001
	塑料管
	1.材质 :冷凝水管P VC
2.规格:De25
3.连接形式 :粘接
4.安装部位 :室内
	m
	25.38

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	显示系统
	
	
	

	1
	030404006002
	保护屏
	1.名称:LED字幕布屏

2.型号 : 宽800mm*长9960mm (p2.5单色屏 ， 红色)
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	2
	030404006001
	保护屏
	1.名称 :全彩LED屏幕 、型号 :屏幕尺寸： 2720mm*6080 mm,单张模组320mm
*160mm
2.像素结构：  SMD 3in 1  1212；
3.像素间距 : ≤1.5 625mm；
4.像素密度(Point /m2)： ≥409600
;

5.亮度  (nits) ≥800；
6.色温（K）：  30 00~ 18000  可调；
7.视角  (hori z，
vert) ° ：hori z
≥170 ° ,  vert≥1 65 ° ;
8.发光点中心距偏差： ≤3%；
9.亮度均匀性  ≥9 7%；
10.色度均匀性 (校正后）  ±0.003 Cx ，Cy  之内；
11.对比度≥5000 : 1；
12.功耗 (max ，av g)/  m2：max550W ,  avg ≤150W；
13.箱体支持X/Y/Z六向调节；
14.产品PCB 、单元整体阻燃等级满足V-0等级要求；
15.模组横向最大拉力14Fm（kN），纵向最大拉力16Fm （kN）；

16.箱体抗拉力≥5 000N/㎡ ，箱体抗压力≥5000N/㎡；
17.搭配HDR系统卡 ,  实现高动态范围图像显示屏效果，
支持20bit精细灰度 ，色域域120%覆
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	盖全面达到DCI-P3标准 ，超万亿色彩表现能力；
18.PCB设计 ，一体化驱动主板控制设计 ，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术 ， 多层PCB板设计 ，具独特的抗消隐 、节能设计  ,  无毛毛虫 、鬼影跟随现象；
19.光生物安全：
符合EN62471 :200 8标准；
20.控制方式： 网络同步异步控制，点点对应；
21.安装方式： 支持前/后安装；
22.维护方式： 前维护；
刷新率（Hz）： ≥3840；
	
	

	
	
	音频系统
	
	
	

	3
	03B001
	话筒
	1.名称 :鹅颈会议话筒

2.具备抗手机干扰能力 。 系统功能   ： 主机需支持数量限制 、先进先出等管理模式 ，具备摄像跟踪功能（联动摄像头自动对准发言者） 。拓展性：单台主机通常支持160个单元 ， 并可级联扩展
	支
	10

	4
	03B002
	话筒
	1.名称:UHF无线手持/领夹话筒
	支
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	030608010001
	扩音设备
	1.名称 :壁挂音箱
2.型号 : 10只音箱应分为主扩声（主席台两侧）和辅助补声（侧墙） 。
配套设备： 需配备数字音频处理器 (处理回声 、啸叫） 、调音台（至少9路输入）和功放。
2.箱体采用≥12mm高密度板 ，CNC加工 ，耐磨喷漆处理

。

3.拼接排列扬声器设计。
4.额定功率≥200W ； 峰值功率≥800W
5.灵敏度≥95dB (1 M/1W)
6.最大声压级（额定/峰值） ≥118dB /124dB
7.标称阻抗≤6 Ω
8.频率范围等同或优于80Hz-20kHz
	台
	10

	
	
	视频会议与录播
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	03B003
	视频会议终端
	1.名称：视频会议终端（远程通信核心）
2.用于连接远程会场 ，必须兼容主流国际标准：
·  通信标准： 支持  ITU-T  H.323和  IETF  SIP  协议。
·  视频标准： 支持 H.264（基础）和 H.265（主流）编解码 。分辨率至少  1080P ，推荐  4 K 。
·  音频标准： 支持  G.711 、G.722 、AAC-LD  等算法
。

·  双流标准： 支持  H.239  或  BFC P  协议 ， 实现同时共享课件和视频。
·  接口与加密：
至少  2路HDMI输入/输出 ，支持 AES 256-bit  等加密。建议采用分体式，
主机与摄像头分开
。
	项
	1

	7
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称 :摄像系统
2.规格 :至少3机位（全景 、主席台特

写 、观众席） ，支持自动追踪功能。
。

·  性能指标： 支持  4K@30fps  超高清； ≥12倍光学变焦；采用  1/1.8英寸CMOS  大靶面传感器。
·  联动： 必须与数字会议系统联动 ,  实现发言者自动特写。
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	03B004
	录播主机
	1.名称 :录播主机
	台
	1

	
	
	中央控制系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030404001001
	控制屏
	中控主机：通过1台10英寸以上无线触摸屏 ，一键切换“演讲/会议/休息 ”等场景模式 。包括 ·  会议系统：
可选配数字讨论系
统或同声传译系统 。

·  发言席：配置发言台及配套桌面信息接口（电源 、网络 、HDMI） 。
1.支持红外控制、 RS-232 、RS-422   、RS-485 、UDP 、 TCP 、telnet 、ht tp 、MQTT以及SNM P等多种协议 ，兼容性强 ，可对接第三方设备。
2.主机具备≥8路独立可编程串口 、 ≥8路独立可编程I R红外发射口 、≥8路数字I/0控制口  、 ≥8路弱电继电器控制接口 、≥1个NET网络控制接口 、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份
。当中控主机出现故障时 ，备用中控主机自动承担服务 ,  从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行
。

4.支持互联网控制
。 中控主机在连接互联网的情况下 ，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制 。 中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码 ，通过微信或者浏览器扫一扫二维码 ， 即可进入控制界面 ， 实现对中控主机控制。
支持密码权限设置 。

6.支持视频矩阵可视化控制 。用户可通过控制端实时预览 、拖动并切换矩阵视频信号 ，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制 。用户可通过控制端实时预览 、放大 、缩小 、拖动并切换拼接矩阵视频信号 ，可对输入信号源进行置底 、置顶以及一键清屏等操作 ，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式 ，无需连接外部网络或使用第三方软件 ,  支持多用户远程协同控制 ，便于现场运维。
9.对接云会务系统
。用户通过手机AP P或WEB端预约会议室时 ，可设置情景类型以及开始/结束时间 。会议开始前 ，系统会自动调用场景 ，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
10.产品具有≥2种编程方式 ，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择； 图形化编程方式具有拖拽式操作界面 ，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑； 语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程 ,  用户可以通过编程界面编写控制代码。
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	031101023001
	键盘 、 鼠标 、显示器切换设备
	1.名称 :高清矩阵切换器
2.型号 :管理所有视频信号输入输出
	台
	1

	
	
	辅助与基础设施
	
	
	

	11
	031101016001
	局域网交换机
	1.名称 :千兆交换机

2.型号 :指标：确保所有端口（含上行口）都是10/100 /1000Mbps自适应  ； 24口机型包转发率需  ≥  41.7Mpp s； 支持Web管理 、 VLAN（隔离网络）和端口镜像。
·  端口数量： 建议选24口 ，预留扩展空间。
	台
	1

	12
	030501010001
	路由器
	1.名称 :高密度无线AP
2.型号 、规格 :满足150人同时在线
	台
	1

	13
	030406003001
	EPS 、UPS电源
	1.名称:UPS不间断电源
2.型号 :容量：选择  3KVA（约2400 W）  的在线式UPS主机。
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
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	14
	03B005
	电源时序器
	1.名称 : 电源时序器

2.作用是按顺序开启或关闭设备电源 ,  防止瞬间电流冲击损坏设备 。后备时间 :带内置电池组即可支撑  5~ 10分钟 ，足够保存会议录像 、退出系统并安全关机。
3. 电源时序器选型 :总负载功率不低于15,000W的型号
。单路输出需能承受2,000W  -  3,00 0W功率 ， 并支持RS
-232/RS-485中控接口。
	台
	1

	
	
	
	
	
	


备注：1. 施工图纸见公告附件

2.Excel版工程量清单见公告附件
3.该项目中涉及的货物，供应商所报单价不能超过榆政财采发(2023)16号(榆林市财政局关于印发《榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)》的通知)标准。                      
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第四章  合同基本条款
一、施工条件

（一）施工地点：榆林市教育示范性综合实践基地
（二）工期：一个月
二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后支付合同总价款的40%，竣工验收合格并完成结算审计后按结算审计价款一次性支付剩余款项。
四、质量保证

（一）提供的服务必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第五章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次谈判报价表
X
一、开标一览表
X

二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
   X

一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、基本资格条件承诺函
X

三、法定代表人授权委托书
X

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书
X
五、其他需提供的资格证明文件
X
第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息
X

二、供应商性质
X

三、其他
X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

第六部分  响应方案
X

一、响应方案
X
二、参考样表
X
三、技术服务偏差表
X
四、合同条款响应
X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称：   》（项目编号：   ）第   标段谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章第三条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	谈判报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


                                    供应商名称（盖章）

　                               年　月　日

备注：1、“谈判报价”为总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“谈判报价”金额应与“开标一览表”中的“谈判报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                      供应商名称（盖章）
　　                              年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函
三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为（项目名称：   ）（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
                承诺单位（盖章）：

                法定代表人（负责人）：

                       法定代表人（负责人）身份证号：
                承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（榆林市教育示范性综合实践基地）的（报告厅改造项目工程类）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （报告厅改造项目工程类） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、标的名称：报告厅改造项目工程类，属于：建筑业 
附：各行业划分标准
1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

                                       供应商名称（盖章）

　                                  年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

                                   供应商名称（盖章）

　                              年　月　日

第六部分  响应方案
一、响应方案
参照谈判文件《组织评审》各条款的要求，结合第三章《谈判内容及采购需求》编制响应方案。
二、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


三、技术服务偏差表

	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第三章“谈判内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足谈判文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

                                       供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


四、合同条款响应
完全理解并接受谈判文件中“合同基本条款”要求。

                                        供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明










